Reparatia sectiei Boli Infectioase a IMSP  SR Rezina	Formular Nr.1
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 1
 Lucrari de constructie

Intocmit in preţuri  curente 08.10.2014
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, USD	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Lucrari la acoperis 					
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis -  asbociment si elementele de sarpanta
	m2	734,35			
2	RpCH02A	Sarpanta din lemn de rasinoase, pe acoperisuri simple, cu una pina la 4 pante, pentru invelitori de tigla, din lemn ecarisat, la acoperisuri usoare
	m2	564,89			
3	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic  
	m3	9,87			
4	RpCH07A1	Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri brute la constructii obisnuite, pentru inlocuirea totala a asterelei
	m2	734,35			
5	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip pelicula anticondens montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate
	m2	734,35			
6	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) de 0,5 mm pentru invelitorile acoperisurilor Tigla metallica  de tip "Monterrey" grosimea 0.5 mm (norma la tabla =1.32m2) 
	m2	734,35			
7	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. 
	100 m2	0,73			
8	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. 
	100 m2	0,73			
9	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv
	m	36,00			
10	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv
	m	118,60			
11	CE31C2	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri PAL, cu latimea medie de 0,4 m
	m2	70,80			
12	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele 
	m2	70,80			
13	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)
	m2	70,80			
14	TrI1AA02C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1
	t	75,20			
15	TsI50G	Transportarea incarcaturilorcu autocamione la distanta 15 km 
	t	75,20			
							
		Total	 Lei				
		Total Lucrari la acoperis 
Inclusiv salariu					
		2. Schimbarea timplariei					
16	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn ferestre externe
	m2	87,78			
17	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn ferestre interne (boxuri)
	m2	13,50			
18	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn usi externe
	m2	37,60			
19	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn usi interne
	m2	96,18			
20	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp profile cu 4 camere
	m2	87,78			
21	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet
	m2	18,25			
22	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	4,80			
23	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	37,60			
24	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 
	m2	96,18			
25	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (gratii la 2 ferestre)
	kg	135,48			
26	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu  vopsele pe baza de ulei in 2 straturi
	m2	10,24			
27	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (L =40cm)
	m	48,50			
28	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Tabla zincata de culoare alba L = 35cm)
	m	48,50			
							
		Total	 Lei				
		Total Schimbarea timplariei
Inclusiv salariu					
		3. Tavan					
29	СF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie (izolatia se exclude)
	m2	392,70			
30	СF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie (izolatia se exclude GKL hidrofob GTS)
	m2	88,30			
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos de tip "Eurofin"sau echivalent grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	481,00			
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	481,00			
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 
	m2	481,00			
							
		Total	 Lei				
		Total Tavan
Inclusiv salariu					
		4. Pereti					
34	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida (peretii despartitori fisurati)
	m2	126,30			
35	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment crearea de canale pentru fundatiile peretilor despartitori
	m2	23,70			
36	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite
	m3	6,72			
37	RpCB02A	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-5/4 Bc5 (B75)
	m3	6,72			
38	RpCD01A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere
	kg	186,25			
39	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m
	100 m2	1,26			
40	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	452,50			
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	1 322,40			
42	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart de tip "Betonogrunt" intr-un strat, la suprafete de beton sau mortar 
	m2	1 576,00			
43	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti si slituri cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti
	m2	1 044,70			
44	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	531,30			
45	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime
	m	515,60			
46	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. pereti si glafuri
	m2	1 367,00			
47	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu adeziv
	m2	1 160,76			
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos  de tip "Eurofin" sau echivalent grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	1 367,00			
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	1 367,00			
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 
	m2	1 367,00			
51	CI06C	Placaj din fainata smaltuita,  lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	415,23			
52	CK18C	Montarea profilelor perforate metalice la muchii
	m	515,60			
							
		Total	 Lei				
		Total Pereti
Inclusiv salariu					
		5. Podea					
53	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment 
	m2	150,27			
54	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc
	m2	321,40			
55	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi
	m3	43,50			
56	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3	32,10			
57	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp
	m2	321,40			
58	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (plasa Bp 100x100)
	kg	537,36			
59	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	471,70			
60	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2
	m2	237,04			
61	CG18A1	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu  16 mp
	m	421,20			
62	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez
	m2	234,64			
							
		Total	 Lei				
		Total Podea
Inclusiv salariu					
		6. Finisari externe 					
63	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	402,00			
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la suprafete de beton sau mortar 
	m2	402,00			
65	RpCJ12A	Tencuieli  exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	402,00			
66	IzF54A	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren EPS 35 de 10 cm grosime, cu ancadramentul golurilor cu vata minerala 
	m2	402,00			
67	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart de tip"Gleta" sau echivalent intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 
	m2	402,00			
68	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec de tip "TINC" or echivalent la pereti
	m2	402,00			
69	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)
	m2	402,00			
70	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate  pe glet existent (la glafurti)
	m2	36,50			
71	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (pereu)
	m2	118,60			
							
		Total	 Lei				
		Total Finisari externe 
Inclusiv salariu					
		7. Copertine 					
72	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare
	m2	32,50			
73	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart  de tip "Betonogrunt" sau echivalent intr-un strat, la suprafete de beton sau mortar 
	m2	32,50			
74	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti si slituri cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti
	m2	0,60			
75	CI07A	Placaj din fainata smaltuita,  mata executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala (Soclu)
	m2	32,50			
76	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile
	m2	18,20			
77	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare 
	t	0,99			
78	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (buloane de ancoraz, sustineri)
	kg	185,00			
79	CN22A	Vopsitorii de calitate superioara pe suprafete metalice executate emailuri  
	m2	62,50			
80	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) 
	m3	0,52			
81	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. 
	m2	32,50			
82	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) de 0,5 mm pentru invelitorile acoperisurilor Tigla metallica tip "Monterrey" grosimea 0.5 mm 
	m2	32,50			
83	CO07A	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit (balustrada la scari)
	kg	132,20			
84	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu  vopsele pe baza de ulei in 2 straturi
	m2	38,50			
85	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 
	kg	62,38			
86	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	32,04			
87	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc  inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul  si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp
	m2	32,04			
							
		Total	 Lei				
		Total Copertine 
Inclusiv salariu					

		Total	 Lei				
		Asigurari sociale si medicale	27,5 %				
		Cheltuieli de transport	%				
		Total	 				
		Cheltuieli de regie	%				
		Total	 				
		Beneficiul de deviz	%				
		
Total deviz:
Inclisiv salariu					

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	

Reparatia sectiei Boli Infectioase a IMSP  SR Rezina	Formular Nr.1
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 1-2
 Alimentare cu apa si canalizare

Intocmit in preţuri  curente 08.10.2015
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, USD	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Lucrari de constructie					
		1.1. Apeduct (Cald /rece)					
1	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  20мм 
	buc	12,00			
2	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  15мм 
	buc	64,00			
3	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25x2,5 mm
	m	121,00			
4	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20x2,3 mm
	m	68,00			
5	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm
	m	18,90			
6	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm
	10 m	18,90			
7	RpIF09A1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal  avind diametrul si grosimea de D=28x5 mm Ш
	m	58,00			
8	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (inclusiv tavile existente)
	buc	42,00			
9	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime
	buc	28,00			
10	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii
	buc	28,00			
							
		Total	 Lei				
		Total Apeduct (Cald /rece)
Inclusiv salariu					
		1.2. Canalizarea C1					
11	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu
	m3	12,80			
12	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3	12,80			
13	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	100 m3	0,13			
14	SB08C	Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m	33,00			
15	SB08E	Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
	m	134,00			
16	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (mufa cot teu)
	buc	76,00			
17	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc	32,00			
18	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv
	10 m	16,70			
19	SC04A	Lavoar din  portelan sanitar inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc	20,00			
20	SC05A	Chiuveta din fonta emailata, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida 
	buc	5,00			
21	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din portelan sanitar inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P
	buc	12,00			
22	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.
	buc	12,00			
23	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	37,00			
24	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg
	kg	56,00			
25	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"
	buc	32,00			
26	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"
	buc	48,00			
27	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime
	buc	38,00			
28	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii
	buc	38,00			
							
		Total	 Lei				
		Total Canalizarea C1
Inclusiv salariu					
							
		Total	 Lei				
		Asigurari sociale si medicale	27,5 %				
		Cheltuieli de transport	%				
		Total	 				
		Cheltuieli de regie	%				
		Total	 				
		Beneficiul de deviz	%				
		Total Lucrari de constructie
Inclusiv salariu					
		2. Montare utilaj					
29	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind  capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete 
	buc	10,00			
							
		Total	 Lei				
		Asigurarea sociala	27,5 %				
		Total	 				
		Cheltuieli de regie	%				
		Total	 				
		Beneficiul de deviz	%				
		Total Montare utilaj
Inclusiv salariu					
		3. Utilaj					
30		Incalzitor de apa electric, avind  capacitatea de 80 l 
	buc	10,00			
							
		Total	 Lei				
		Cheltuieli de depozitare	%				
		Total Utilaj
Inclusiv salariu					

		Total	 Lei				
		
Total deviz:
Inclisiv salariu					

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
Reparatia sectiei Boli Infectioase a IMSP  SR Rezina	Formular Nr.1
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 1-3
 Lucrari electrice

Intocmit in preţuri  curente 08.10.2015
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, USD	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Lucrari de constructie					
1	RCsU06C	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2
	m	45,00			
2	RCsU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari
	m	45,00			
							
		Total	 lei				
		Asigurarea sociala	27,5 %				
		Transportarea materialelor	 %				
		Total	 				
		Cheltuieli de regie	%				
		Total	 				
		Beneficiul de deviz	%				
		Total Lucrari de constructie
Inclusiv salariu					
		2. Lucrari de montare					
3	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la Dulap 24 module
	buc	3,00			
4	RpEJ05D	Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice
	buc	3,00			
5	RCsB21A k=4	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm
	buc	45,00			
6	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat
	buc	100,00			
7	RpEA04A	Montarea tevilor de protectie din teava PVC neplastifiat, tip usor (U), avind diametrul pina la 63 mm, montata aparent pe dibluri, console sau  ferme metalice.
	m	696,00			
8	Pret de piata	Tub PVC  d20
	m	452,00			
9	Pret de piata	Tub PVC  d16
	m	244,00			
10	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2
	100 m	6,96			
11	RpEJ05A	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW
	buc	76,00			
12	08-02-158-4	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4
	buc	67,00			
13	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 
	buc	48,00			
14	5901039	Cablu VVGng-3х4
	m	45,00			
15	5901033	Cablu VVGng -3х2,5
	m	140,00			
16	5901034	Cablu VVGng -3*1,5
	m	90,00			
17	5901035	Cablu VVGng -2х1,5mm
	m	55,00			
18	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A
	buc	3,00			
19	Cost de piata	Intrerupator de sarcina 63A 3P 
	buc	2,00			
20	08-03-522-28	Comutator pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, 4P, curent pina la 100 A
	buc	1,00			
21	08-03-526-4	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 400
	buc	1,00			
22	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana
	buc	52,00			
23	Cost de piata	Intrerupator automat dirintial automat combinat DX 4P/80A/300mA 
	buc	12,00			
24	Cost de piata	Intrerupator automat dirintial automat combinat DX 2P/16A/30mA
	buc	12,00			
25	Cost de piata	Intrerupator automat DX 1P  C16A 
	buc	12,00			
26	Cost de piata	Intrerupator automat  DX 3P  C40A  
	buc	6,00			
27	Cost de piata	Intrerupator automat DX 3PB 6A  
	buc	15,00			
28	Cost de piata	Intrerupator automat  DX 1P 1A   
	buc	8,00			
29	Cost de piata	Intrerupator automat  DX 1P 10A  
	buc	8,00			
30	Cost de piata	Intrerupator automat  DX 3P C25A  
	buc	3,00			
31	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4
	100 buc	0,68			
32	Cost de piata	Corp cu lampi flouriscente TBS 4x18
	buc	68,00			
33	Cost de piata	Corp de iluminat 1x50w IP 54 (in GTS)
	buc	28,00			
34	Cost de piata	Lampi fluoriscente 18W
	buc	272,00			
35	Cost de piata	Lampi incandescente 60W
	buc	272,00			
36	RpEJ06C	Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat
	buc	35,00			
37	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa
	100 buc	0,52			
38	Cost de piata	Priza simpla culoare alba 230V/16/1P+N+PE 
	buc	12,00			
39	Cost de piata	Priza dubla culoare alba 230V/16/1P+N+PE
	buc	40,00			
40	10-04-031-02	Aparat montat separat :Boxa
	buc	3,00			
41	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,21			
42	Cost de piata	Intrerupator inchis 1 - clapa 
	buc	21,00			
43	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,38			
44	Cost de piata	Intrerupator inchis 2 - clapa 
	buc	38,00			
45	RpEJ06B	Incercari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat
	buc	13,00			
46	RpEA06A	Montarea dozelor de derivatie ,cutie pentru prize si intrerupatori
	buc	74,00			
47	Cost de piata	Cutie pentru montarea   prize si intrerupatori 
	buc	11,00			
48	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta
	buc	4,00			
49		Projector de tip GT 500W cu sensor 118mm 
	buc	4,00			
							
		Total	 lei				
		Asigurarea sociala	27,5 %				
		Total	 				
		Transportarea materialelor	%				
		Total	 				
		Cheltuieli de regie	%				
		Total	 				
		Beneficiul de deviz	%				
		Total Lucrari de montare
Inclusiv salariu					
		3. Utilaj					
50	Pretul firmei	Boxa montabila din plastic,inglobata pentru 24 module
	buc	3,00			
							
		Total	 lei				
		Cheltuieli de depozit	%				
		Total Utilaj
Inclusiv salariu					

		Total	 lei				
		
Total deviz:
Inclisiv salariu					

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	

Reparatia sectiei Boli Infectioase a IMSP  SR Rezina	Formular Nr.1
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 1-4
 Incalzire Ventilare

Intocmit in preţuri  curente 08.10.2015
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, USD	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Incalzirea					
1	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor
	m2	103,00			
2	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"
	m	220,00			
3	RpIC37B	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 1"-2"
	buc	12,00			
4	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"
	buc	12,00			
5	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 
	m2	101,30			
6	IC35B	Teava polipropilena montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x3,4 mm
	m	130,00			
7	IC35C	Teava din  polipropilena armata montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0x4,2 mm
	m	265,00			
8	IC35D	Teava din polipropilena armata montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0x5,4 mm
	m	45,00			
9	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal  avind diametrul si grosimea de la D=20 mm
	m	130,00			
10	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal  avind diametrul si grosimea de la D=25 mm
	m	65,00			
11	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m	395,00			
12	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"
	m	45,00			
13	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (de tip Viadrus Color 3  0.244m2/ sectia    557sectii) sau echivalent
	m2	135,09			
14	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp
	m2	135,09			
15	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -16mm" tur
	buc	32,00			
16	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -16mm" retur
	buc	32,00			
17	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" robinet de tip maievschi
	buc	32,00			
18	ID03B	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura,  pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 25 - 50 mm (40mm)
	buc	4,00			
19	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm 
	buc	12,00			
20	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm pentru purjare
	buc	8,00			
21	IC41B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 1 1/4" - 2" 
	buc	150,00			
22	IzA08C	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei
	m2	135,09			
23	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime
	buc	28,00			
24	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii
	buc	28,00			
							
		Total	 Lei				
		Total Incalzirea
Inclusiv salariu					
		2. Ventilarea					
25	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw
	buc	8,00			
26	Pret de piata	Ventilator  d160 mm cu motor
	buc	8,00			
27	Цена пост-ка	Instalatie de refulare de tip ЕНА10-35
	buc	22,00			
28	VA02A2	Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,55 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 100 - 100 mm
	m2	87,25			
29	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Isover cu folie de aluminiu
	m2	65,00			
30	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg
	kg	154,00			
31	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t	0,054			
32	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (RAG 200*100)
	buc	24,00			
33	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime
	buc	28,00			
34	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii
	buc	28,00			
							
		Total	 Lei				
		Total Ventilarea
Inclusiv salariu					

		Total	 Lei				
		Asigurarea sociala	27,5 %				
		Transport	%				
		Total	 				
		Cheltuieli de regie	 %				
		Total	 				
		Beneficiul de deviz	%				
		Total	 				
		
Total deviz:
Inclisiv salariu					

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	

Reparatia sectiei Boli Infectioase a IMSP  SR Rezina	Formular Nr.1
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 1-5
 Simnalizarea antiincendiu, paza , retea calculatoare

Intocmit in preţuri  curente 
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, USD	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Lucrari de constructie					
1	RCsU06C	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2
	m	45,00			
2	RCsU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari
	m	45,00			
							
		Total	 Lei				
		Asigurarea sociala	27,5 %				
		Transport	%				
		Total	 				
		Cheltuieli de regie	%				
		Total	 				
		Beneficiul	%				
		Total	 				
		Total Lucrari de constructie
Inclusiv salariu					
		2. Capitolul 1. Lucrari de montare					
		2.1.  Protectia antiincendiara					
3	10-08-001-06	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze PC1832
	buc	2,00			
4	10-08-001-04	Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze
	buc	1,00			
5	08-01-101-2	Convertizor, masa pina la 0,25 t      РИП7АН
	buc	2,00			
6	10-04-101-04	Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat: pe perete din caramida sau din beton 30VA  TR  30VA
	buc	2,00			
7	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de capacitate Siren SA 913
	buc	4,00			
8	10-08-002-03	Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii SD-112
	buc	35,00			
9	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 РПГ-10-3562IP+42
	buc	2,00			
10	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida 4х0,22
	100 m	4,20			
11	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida 8х0,22
	100 m	1,15			
12	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida ВВГ 3х1,5
	100 m	0,55			
13	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida ВВГ 2х1,5
	100 m	0,65			
14	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1 1270 ВАТТ
	buc	2,00			
15	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi din masa plastica, pe pereti din lemn sau caramida 10x22 MCS-1
	m	420,00			
16	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa 0-4-IP44-01-6/220
	100 buc	0,01			
17	10-08-019-01	Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete Box I
	buc	1,00			
18	10-08-003-02	Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc MAT
	buc	1,00			
19	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm
	100 m	1,15			
							
		Total	 Lei				
		Total  Protectia antiincendiara
Inclusiv salariu					
		2.2. Calculatoare					
20	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare Распредельтельно-усилителиное устроиство HUB - 8
	buc	1,00			
21	11-08-001-04	Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire
	100 buc	0,48			
22	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa Rj45
	100 buc	0,40			
23	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg 4Pair 5 кат. UTP
	100 m	1,80			
24	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare Коробка монтажная Д50
	buc	4,00			
25	Pret de piata	Tub PVC  d16
	m	120,00			
							
		Total	 Lei				
		Total Calculatoare
Inclusiv salariu					
							
		Total	 Lei				
		Asigurarea sociala	27,5 %				
		Cheltuieli de regie	%				
		Total	 				
		Beneficiul de deviz	%				
		Total Capitolul 1. Lucrari de montare
Inclusiv salariu					
		3. Capitolul 2.Utilaj					
26		Panou de controlantiincendiar pentru 8 zone de tip РС1832
	buc	1,00			
27		Panou receptor de 5 zone de tip РС585Н
	buc	1,00			
28		Sursa de rezerva acumulator РИП7АН
	buc	1,00			
29		Baterie acumulator 12V7Ah
	buc	1,00			
30		Transformator Transformer
	buc	1,00			
31		Sirena exterioara de tip SA -913   
	buc	2,00			
32		Sirena interioara de tip  SIREN PS40
	buc	2,00			
33		Avertizor de fum de tip  SД-112
	buc	39,00			
34		Avertizor de incendiu de buton de tip ИПР
	buc	3,00			
35		Releu magnetic РПГ-10-3562IP-41
	buc	2,00			
36		Tamper KIT
	buc	2,00			
37		Tastatura cu ecran de tip РС-5501  ZINT  pentru panoul РС 1864
	buc	1,00			
38		Box 1
	buc	1,00			
39		Lacata pentru box L100
	buc	1,00			
40		Transmitator radio МАТ
	buc	1,00			
41		Sonerie pentru informarea surorilor medicale
	buc	12,00			
							
		Total	 Lei				
		Cheltuieli de depozitare	 %				
		Total Capitolul 2.Utilaj
Inclusiv salariu					

		Total	 Lei				
		
Total deviz:
Inclisiv salariu					

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)